|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **全费用工程量清单** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：盱城街道二山宕口隔离网安装（260m) | | | |  | | | | |  | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 合价 | | 其中 |
| 暂估价 |
| 1 | 010501003001 | 带刺铁丝网防护栏安装及镀锌钢管立柱基础 | 1、立杆挖基础土方 2、混凝土种类：混凝土浇筑 3、混凝土强度等级：C30 4、含模板及预埋管件安装等 5、预埋钢管甲供,由中标单位自行运至现场 6、基础尺寸：300\*300\*400 7、立柱间隔3m一个，约24个钢管立柱基础 | | m3 | 10.5 |  |  | |  |
|
|
| 2 | 010607001001 | 5.0镀锌钢管安装 | 1、位置：乡镇废弃宕口 2、钢丝管由甲方采购，运输至现场由中标单位负责 3、具体工程量以现场实际工程量为准 4、包含所有机械费用及安装 5、包含5.0镀锌钢管固定措施费用在内 | | 根 | 105 |  |  | |  |
|
| 3 | 010301002001 | 带刺铁丝网防护栏安装 | 1、位置：乡镇废弃宕口 2、钢丝网由甲方采购，由中标单位负责运输至现场 3、具体工程量以现场实际工程量为准 4、包含所有机械费用及安装 5、根据建设单位要求将钢丝点焊安装固定在钢管上 6、立柱间隔3m一个，带刺的铁丝五道连接 | | m | 1300 |  |  | |  |
|
|
| 4 | 01B001 | 履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用 |  | | 次 | 1 |  |  | |  |
| 5 | 01B002 | 暂列金额 | 不可竞争费用，按2500元考虑。 | | 项 | 1 | 2500 |  | |  |
| 合 计 | | | | | | | |  | |  |
| **备注：报价清单为全费用综合清单报价（含）：现场勘查费用，辅材费，人工搬运费用，人工安装费，机械进退场等相关费用、技术人员管理费，安全防护及措施费用，保险费（提供保险单据），利润，税金，施工人员应充分考虑合同风险和施工、施工期间各类材料市场的风险以及国家政策性调整风险系数，并计入总价，施工价一经确认均不得调整，现场必须根据建设单位的要求进行施工。具体工作量已实际施工为准。  投标单位：（加盖公章） 法定代表人或委托代理人：签字或盖章 日期： 年 月 日** | | | | | | | | | | |
|